****山东九州矿业有限公司****

****年产30万吨铁精粉深加工建设项目环境影响评价第二次公示****

****一、建设项目概况****

**项目名称：山东九州矿业有限公司年产30万吨铁精粉深加工建设项目；**

**选址：****枣庄市市中区税郭镇中宝岩大道北首100米路北；**

**建设内容：本项目总占地20000m2（约30亩），依托现有闲置用地，总建筑面积15000m2，磨选车间7000m2，储料车间6000m2，办公综合楼2000m2等。购置生产设备球磨机、磁选机、破碎机等设备49台（套），主要对外购的铁矿石进行处理，年产达到30万吨铁精粉。**

****二、环境影响及治理措施****

**1、废气：圆锥式破碎机、冲击破碎机入料、破碎、出料过程，中转料仓（1）入料、出料过程，设置 1 套脉冲布袋除尘器，颗粒物经除尘器处理后由15m高的排气筒（DA001）排放；筛分机入料、筛分、出料过程，干选机入料、出料过程，中转料仓（2）入料、出料过程，废石筛分入料、筛分、出料过程，废石细破入料、破碎、出料过程，设置 1 套脉冲布袋除尘器，颗粒物经除尘器处理后由15m高的排气筒（DA002）排放。无组织粉尘：堆场内设洒水装置；车间密闭，地面硬化；道路硬化，及时清扫，洒水抑尘。车辆运输粉尘：厂区运输道路定期洒水，运输汽车上路前采用篷布遮盖严实，并及时清理车轮附带的泥土等措施。。**

**2、废水：生活污水经1个化粪池处理后环卫部门清运；项目生产废水通过浓缩池、沉淀池处理，上清液排入清水池回用于生产；洗车平台洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用。**

3、噪声：通过减震、隔声等措施后，噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

4、固废：本项目产生的一般固体废物主要包括毛料废石、尾砂、泥饼、除尘器收集的除尘灰收集外售；生活垃圾委托环卫部门清运；危险废物主要为生产设备使用过程产生的废机油及废油桶，委托有资质单位处理。

**三、环境影响评价结论要点**

项目符合国家产业政策要求；经落实各项污染治理措施后，工程污染物产生与排放均能够满足相应标准要求，工程建设对周围环境的影响较小；工程具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。从环保角度分析，项目建设可行。

**四、公众查阅环境影响报告书公示本的方式**

可通过电话联系建设单位负责人查阅纸质报告书。电子版征求意见稿可在公示的网络链接中自行下载。

网络公示：链接： https://www.alipan.com/s/g6BpvjMEP9m 提取码: 9a0p

**五、征求公众意见的范围和主要事项**

本次公众意见征求范围包括受建设项目影响的公民、法人或者组织的代表，以及其他关心本项目建设的公众。

**六、征求公众意见的具体形式**

公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式，在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。提交意见时，应当提供有效的联系方式。

公众联系建设单位方式：

**建设单位：山东九州矿业有限公司**

**联系人：徐玉宝**

**联系电话：19861166695**

**环评单位：山东绿源工程设计研究有限公司**

**联系人：郑工**

**联系电话：0632-5109555**

****七、公众意见表链接****

**建设项目环境影响评价公众意见表网络链接：<http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html>**

**八、公众提出意见的起止时间**

本次公众公告意见征求时间是公示期限为10个工作日，请公众在此期限范围内提出宝贵意见。

山东九州矿业有限公司

2025年6月9日